

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

предлагает Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку специализированной и коммерческой техники, а также запчастей и дополнительного оборудования. Полное гарантийное и после гарантийное обслуживание.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена за шт.в руб. С учетом НДС 18%** |
| 1 | ДГУ АД10-Т400 в кожухе с подогревом и АВР | 1 | 225 000,00 |
| 2 | ДГУ АД10-Т400 в кожухе | 1 | 212 000,00 |
| Срок поставки: в наличии на складе. | | | |

#### Характеристики

Габариты (Д х Ш х В) **1150x670x940**

Вес **295 кг**

Мощность, кВА **13,7 кВА; 10 кВт**

Шумозащитный кожух **Да**

Производитель **MOTOR**

#### Описание

Дизельная генераторная установка MOTOR АД10-Т400 предназначена для питания потребителей трехфазным напряжением 400В\50 Гц . Имеет встроенную панель управления с автоматом защиты, вольметром, выходными розетками евростандарта.

Генераторная установка оснащена 2-х цилиндровым дизельным двигателем воздушно-масляного охлаждения 3000 об\мин с радиатором. Дизель генераторная установка может использоваться в качестве резервного или основного источника питания. Топливный бак большой емкости 50 л, что обеспечивает автономность 20-24 часа. Установка комплектуется колесами для перемещения по ровной поверхности.

Генераторная установка профессионального качества, сертифицирована по российскому стандарту, имеет европейский сертификат CE и немецкий сертификат TUV.

Дополнительные опции: система автозапуска при пропадании основной сети.

**Технические характеристики генераторной установки**.

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | АД10-Т400 |
| Частота выходного напряжения | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 12,5 кВА (10 кВт) |
| Максимальная мощность | 13,7 кВА (11 кВт) |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Двигатель дизельный | LA290 |
| Обороты двигателя | 3000 об\мин |
| Охлаждение двигателя | Воздушно-масляное |
| Система запуска | Электростартер |
| Аккумулятор | Необслуживаемый |
| Применяемое топливо | дизельное топливо. |
| Топливный бак | 50 л |
| Расход топлива (75% нагрузки) | 2,8 л\ч |
| Размеры в кожухе | 1170х670х940 мм |
| Уровень шума | менее 70 дБА |
| Вес | 295 кг |

С уважением,

и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,

менеджер отдела продаж,

Зацаринин Роман.

[dgu23@yandex.ru](mailto:dgu23@yandex.ru)

dgu23.ru

(861) 244-96-26

(918) 434-96-26